|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称及型号 | 大鏡筒摄像头自动对焦马达 |
| 产品主要技术性能指标 | 功能：自动对焦适用画素: HD |
| 与老产品相比有何改进（结构、材质、技术、工艺、性能、使用功能） | 随着攝像監控應用廣泛，同時也對攝像品質要求益高，因而要求可配備大鏡頭並提供自動對焦之產品。本新产品大鏡筒摄像头自动对焦马达具备以下改进：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 老产品 | 本新产品 | 效用 |
| 结构 | 零件包含於單一金屬外殼內 | 三明治互扣結構 | 預壓力由零件組裝到位後壓持自然達成 |
| 设计技术 | 马达磁石线圈平均配置于马达内部四边与四角 | 環形軛鐵搭配環形片狀磁鐵 | 提高磁通利用效率，達到增大推力規格 |
| 工艺 | 片狀磁石单面单极磁极化 | 環狀磁石單向充磁 | 增加磁力源體積 |
| 性能 | 一般鏡頭自動對焦 | 可承載大尺寸鏡頭，進行長行程對焦 | 適用於大鏡頭攝像監控自動對焦需求 |

 |