|  |  |
| --- | --- |
| 製品の名称及び型番 | 中高画素カメラオートフォーカスモータ |
| 製品主要技術性能指標 | 機能：オートフォーカス適用画素：8 m / 13M / 16M |
| 古い製品と比べるとどんな改善にもある（構造、材質、技術、工芸、性能、使用）機能）を | 携帯電話、新製品で高画素カメラオートフォーカスモータは以下の改善を改善している。：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 古い製品 | 新製品 | 効用 |
| 構造 | 金属素材ケース | プラスチックケースにプラスチックの外カバー | モータの高さを柔軟に組み合わせて |
| 設計技術 | 設置に金属筐体内部の破片 | 破片に設置、金属殻以外 | 十分バネ設計空間を提供する |
| 工芸 | 傳統工藝 | プラスチックの外カバーと金属の外殻を合わせて | プラスチックの外カバーはクッションを提供することを提供する |
| 性能 | 動的光軸傾斜角：0 . 25∘（じゅうご分）≤ | 動的光軸傾斜角：≤0.167∘（じゅう分） | 画素映像品質要求。 |
| 使用功能 |  一般規格自動對焦。 | 自動對焦，可移動行程長。 | 適用於高像素鏡頭程像所需。 |

 |